<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">% working with OGC-data
\section{Mit OGC-Daten arbeiten}

\subsection{Was sind OGC-Daten?}\index{OGC!introduction}

Das Open Geospatial Consortium (OGC)  ist eine internationale Organisation mit
mehr als 300 Mitgliedern aus kommerziellen und behördlichen Bereichen, aus der
Forschung sowie aus Vereinen (Non-Profit).
Die Mitglieder entwickeln und implementieren Standards für den Austausch
räumlicher Daten (Datendienste), GIS-Datenprocessing und standardisierte
Bereitstellung von Geodaten.

Zur Beschreibung von geographischen Objekten in einem einfachen Datenmodell
wurden eine steigende Zahl von Spezifikationen entwickelt, die spezielle
Bedürfnisse der Interoperabilität bedienen, räumliche Informationen und GIS
einbezogen.
Weitere Informationen können unter \url{http://www.opengeospatial.org/}
abgerufen werden.

Wichtige OGC-Specifikationen sind:

\begin{itemize}
\item \textbf{WMS} - Web Map Service
\item \textbf{WFS} - Web Feature Service
\item \textbf{WCS} - Web Coverage Service
\item \textbf{CAT} - Web Catalog Service
\item \textbf{SFS} - Simple Features for SQL
\item \textbf{GML} - Geography Markup Language
\end{itemize}

OGC-Dienste werden vermehrt zum Austausch von geographischen Daten zwischen
unterschiedlichen GIS-Systemen und -implementierungen verwendet.
QGIS unterstützt mittlerweile zwei der oben genannten Spezifikationen;
einerseits SFS (durch den Postgresql/PostGIS Datenprovider, vgl.
\ref{label_postgis}) sowie als
WMS-Klient.

\subsection{WMS-Klient}\label{sec:ogc-wms}\index{WMS!client}\index{OGC!WMS!client}\index{rasters!WMS}
\textbf{Neu in Version 0.8}

\subsubsection{Übersicht über die WMS-Unterstützung}\label{sec:ogc-wms-about}\index{WMS!client!about}

\includegraphics[width=0.7cm]{wmssupport}
Derzeit kann QGIS als WMS-Klient eingesetzt werden. Es unterstützt die
Versionen 1.1, 1.1.1 und 1.3 der WMS-Server.
Gut getestet wurden die öffentlich verfügbaren Server wie beispielsweise DEMIS
oder NASAs JPL OnEarth-Server.

WMS-Server liefern Daten aufgrund einer Anfrage eines Klienten (hier QGIS) als
Rasterbild aus. Dabei spielen Ausdehnung, Anzahl der angefragten Ebenen,
Symbolisierungen und Transparenz eine Rolle. Der WMS-Server holt die benötigten
Daten dann aus seiner Datenquelle hervor, rendert diese in eine Rasterkarte und
sendet das fertige Bild zurück zum Klienten. Das für QGIS typische
Rasterformat ist in aller Regel JPEG oder PNG.

WMS ist ein komplett auf Übertragung ausgelegter Dienst (REST =
Representational State Transfer). Daraus resultiert die Tatsache, dass die von
QGIS generierte URL für das Bild auch in einem Browser eingesetzt werden kann.
Das Resultat dieser Anfrage sieht in der Regel genauso aus wie in QGIS.
Das ist besonders hilfreich, wenn es beim Einsatz von WMS Probleme geben
sollte.
Da es sehr viele unterschiedle WMS-Server-Anbieter am Markt gibt (und alle die
WMS-Spezifikation etwas unterschiedlich interpretieren), ist eine Überprüfung
im Browser sehr hilfreich.

WMS-Ebenen können sehr einfach hinzugefügt werden, solange man die URL des
Servers kennt, eine Verbindung über HTTP zu diesem Server besteht und der
angefragte Server auch HTTP versteht.

\subsubsection{WMS-Server auswählen}\label{sec:ogc-wms-servers}\index{WMS!remote server!selection}

Um einen WMS-Layer hinzuzufügen, können Sie einerseits den Knopf
\textsl{WMS-Ebene hinzufügen} in der Werkzeugleiste auswählen oder über das
Menü Ebene starten.

Der Dialog zum Hinzufügen von WMS-Ebenen wird dann erscheinen.
Im Bereich \textsl{Server-Verbindungen} wählen Sie \textsl{Neu} aus.
Dann geben Sie die Parameter, die zur Verbindung benötig werden, ein
(vgl. Tabelle \ref{tab:wms_connection_parms}):

\begin{table}[h]\index{WMS!client!connection parameters}
\centering
\caption{WMS Verbindungs-Parameter}\label{tab:wms_connection_parms}\medskip
 \begin{tabular}{|l|p{5in}|}
\hline Name &amp; Ein Name für diese Verbindung.  Dieser Name wird in der
Auswahlbox er vorhandenen WMS-Server erscheinen. \\
\hline URL \index{WMS!URL} &amp; Die URL des Servers, der die Daten vorhält.
Dieser Name muss ein auflösbarer Host-Name sein.\\ 
\hline Proxy Host &amp; Netzwerk-Adresse oder Rechnername des Proxy-Servers. Falls
Sie keinen Proxy benötigen, lassen Sie das Feld leer.\\ 
\hline Proxy Port &amp; Portnummer des Proxy-Servers. \\
\hline Proxy User &amp; Benutzername zum Einloggen am Proxy-Server.\\
\hline Proxy Passwort &amp; Passwort zum Einloggen am Proxy-Server. \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

Es müssen mindestens der \textsl{Name} sowie die \textsl{URL} eingetragen
werden. Die Proxy-Einträge können leer gelassen werden, wenn sie keinen Proxy
benötigen.

Ein einmal erstelltes WMS-Profil wird nun für zukünftige QGIS-Sessions
abgespeichert.

\begin{Tip}[h]\caption{\textsc{WMS-Server-URLs}}
\qgistip{Stellen Sie sicher, dass Sie die Basis-URL des Servers eingeben.
Achten Sie darauf, dass keine Fragmente wie 
\texttt{request=GetCapabilities} oder \texttt{version=1.0.0} in der URL
enthalten sind.\index{WMS!remote server!URL}
}
\end{Tip}

Tabelle \ref{tab:wms_example_urls} zeigt beispielhaft einige WMS-URLs, damit
Sie einen Startpunkt haben.
Diese Links wurden im Dezember 2006 überprüft, sie können sich jedoch jederzeit
ändern.

\begin{table}[h]\index{WMS!remote server!URL!examples}
\centering
\caption{Beispielhafte öffentliche WMS-URLs}\label{tab:wms_example_urls}\medskip
 \begin{tabular}{|l|l|}
\hline \textbf{Name}        &amp; \textbf{URL} \\
\hline Atlas von Kanada      &amp; http://atlas.gc.ca/cgi-bin/atlaswms\_en? \\
\hline DEMIS                &amp; http://www2.demis.nl/wms/wms.asp?wms=WorldMap\&amp; \\
\hline Geoscience Australia &amp; http://www.ga.gov.au/bin/getmap.pl?dataset=national \\
\hline NASA JPL OnEarth     &amp; http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi? \\
\hline QGIS Users           &amp; http://qgis.org/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/maps/main.map\&amp; \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

Eine ausführliche Liste von öffentlich verfügbaren WMS-Server können Sie unter 
 \url{http://wms-sites.com} finden.


\subsubsection{Eine WMS-Ebene laden}\label{sec:ogc-wms-layers}\index{WMS!client!layers}

Nachdem Sie erfolgreich alle benötigten Parameter eingegeben haben können Sie
den \textsl{Verbinden}-Knopf drücken und die Capabilities des Server
holen.
Daraus liest QGIS das unterstützte Bildformat, die verfügbaren Ebenen, die
Stile sowie die verfügbaren  Projektionen.
Da dies eine Netzwerkoperation ist, hängt die Geschwindigkeit der Antwort des
Servers von Ihrer Netzwerkgeschwindigkeit ab.

Ihr Bildschirm sollte in etwa so wie der in Abbildung \ref{fig:connection_wms}
aussehen. Dort ist die Antwort des NASA JPL OnEarth WMS-Servers exemplarisch
dargestellt.

% \begin{figure}[ht]
\begin{figure}[h]
  \begin{center}
  	\caption{Dialog zum Hinzufügen eines WMS-Server mit den verfügbaren
	Ebenen.}\label{fig:connection_wms}
	\includegraphics[clip=true,width=0.6\textwidth]{connection_wms}
  \end{center}
\end{figure}

\minisec{Bildkodierung}

Der Abschnitt über die \textsl{Bildkodierung} gibt die Bildformate an, die der
Server und QGIS unterstützen.
Wählen Sie ein Format aus, das ihren Genauigkeits-Bedürfnissen entspricht.

\begin{Tip}[h]\caption{\textsc{Bildkodierung}}
\qgistip{In der Regel bieten WMS-Server JPEG oder PNG als Bildkodierung an.
JPEG hat eine bildverschlechternde Kompression, während PNG zumeist die
Qualität der ursprünglichen Rasterdaten widerspiegelt.

Benutzen Sie JPEG wenn Ihre WMS-Daten photographischer Natur
(Luftbilder/Orthophotos) sind und/oder Sie eine geringe qualitative
Beeinträchtigung in der Bildqualität nicht stört.
Verglichen zum PNG reduziert diese kleine Unannehmlichkeit den Datentransfer
bis zum Faktor 5.

Benutzer Sie PNG wenn sie eine exakte Wiedergabe der Originaldaten benötigen
und Sie den erhöhten Datentransfer in Kauf nehmen können.
\index{WMS!image encoding}
}
\end{Tip}

\minisec{Ebenen}

Der Abschnitt der \textsl{Ebenen} listet alle verfügbaren Ebenen des
WMS-Servers auf.
Sie werden bemerkt haben, dass einige Ebenen aufklappbar sind, was bedeutet,
dass der WMS-Server für diese Ebene unterschiedliche Stile bereitstellt.

Sie könnten mehrere Ebenen auf einmal auswählen, jedoch nur einen Stil pro
Ebene. Wenn mehrere Ebenen ausgewählt wurden, kombiniert der WMS-Server diese
und liefert sie als ein Bild an QGIS.

\begin{Tip}[h]\caption{\textsc{WMS-Ebenensortierung}}
\qgistip{In  der vorliegenden Version von QGIS werden die WMS-Ebenen in der
Reihenfolge dargestellt, wie sie in der Legende eingereiht sind, also von oben
nach unten.
Wenn Sie Ebenen in umgekehrter Reihenfolge überlagern wollen, dann können Sie
\textsl{WMS-Ebene hinzufügen} ein zweites Map ausführen, den gleichen Server
erneut wählen. Wählen Sie eine weitere Gruppe von Ebenen, die über die erste
Gruppe gelegt werden soll
\index{WMS!remote server!layer ordering}
}
\end{Tip}

\minisec{Transparenz}
% BM: doesn't seem to work?
% \label{ogc-wms-transparency}
In der vorliegenden Version von QGIS wurde die Transparenz standardmäßig
eingeschaltet, sofern der Server diese unterstützt. Daher existiert keine
separate Option im Dialog.

In der Theorie erlaubt dies das Überlagern von WMS-Ebenen über andere Ebenen
(Raster, Vektor oder andere WMS-Ebenen), sodass man die darunterliegenden
Ebenen noch durchsehen kann.

\begin{Tip}[h]\caption{\textsc{WMS-Ebenen-Transparenz}}
\qgistip{Tranzparenz hängt von der verwendeten Bildkodierung ab: PNG und GIF
unterstützen Transparenz, JPEG hingegen nicht.
\index{WMS!layer transparency}
}
\end{Tip}

\minisec{Koordinatensystem}
\index{WMS!CRS}\index{WMS!coordinate reference system}
\index{OGC!CRS}\index{OGC!coordinate reference system}
\index{Projections!WMS}
\index{Projections!CRS}\index{Projections!coordinate reference system}
\index{CRS}\index{coordinate reference system}

Koordinatensystem ist die Bezeichnung des OGC für Projektionen.

Jede WMS-Ebene kann in mehreren Koordinatensystemen dargestellt werden;
ausschlaggebend sind die angebotenen System des WMS-Servers.
Sie haben evtl. bemerkt, dass sich das \textsl{x} in der Spaltenüberschrift
basierend auf der ausgewählten Ebene, verändert.

Um ein Koordinatensystem auszuwählen, klicken Sie auf den Knopf
\textsl{Verändere...}. Es öffnet sich ein Fenster ähnlich dem in Abb.
\ref{fig:projections} im Anschnitt \ref{label_projstart}.
Der einzige Unterschied ist der, dass dort nur die Koordinatensysteme
angezeigt werden, die auch vom WMS-Server angeboten werden.

\begin{Tip}[h]\caption{\textsc{WMS-Projektionen}}
\qgistip{Um die besten Resultate zu erreichen, fügen Sie Ihrem Projekt als
erstes die WMS-Ebenen hinzu.
Dadurch stellt QGIS die Projekt-Projektion auf die des WMS-Servers ein.
Direkte Projektion (On-the-fly-Projektion) kann nun benutzt werden, um andere
Vektorebenen auf die WMS-Ebenen zu projizieren. (vgl. auch Abschnitt
\ref{sec:projection-specifying}).
Falls Sie eine WMS-Ebene später in einem unterschiedlichen Koordinatensystem
hinzufügen, können unvorhersehbare Ereignisse auftreten.
}
\end{Tip}


\subsubsection{Das Abfragewerkzeug}\label{sec:ogc-wms-identify}
\index{WMS!identify}
\index{identify!WMS}

Nachdem Sie eine Ebene von einem WMS-Server integriert haben, können Sie diese
Ebenen mit dem \textsl{Abfragewerkzeug} abfragen, sofern der Server diese Funktion
unterstützt.
Ein Klick auf einen Pixel stellt dann eine Abfrage an den WMS-Server für diesen
Pixel.

Das Ergebnis wird in Textform geliefert. Die Formatierung hängt von dem
jeweilig verwendeten WMS-Server ab.

\subsubsection{Eigenschaften}\label{sec:ogc-wms-properties}\index{WMS!properties}
\index{rasters!properties}

Nach erfolgreichem Hinzufügen einer WMS-Ebene können Sie die Eigenschaften
des WMS-Server mit einem Rechtsklick auf die Ebene in der Legendendarstellung
das Kontextmenü aufrufen. Der Knopf \textsl{Eigenschaften} öffnet ein
Dialogfenster.

\minisec{Metadaten-Reiter}\label{sec:ogc-wms-properties-metadata}
\index{rasters!metadata}
\index{WMS!metadata}
\index{WMS!capabilites}

Der Metadatenreiter im Kontextmenü zeigt eine Vielzahl von Informationen über
den WMS-Server. Diese Infos sind dem Capabilities-Dokument des Servers
entnommen.

Viele Definitionen können dem offiziellen Standarddokumenten
\cite{OGCWMS010101web}, \cite{OGCWMS010300web} entnommen werden; hier nur eine
kleine nützliche Auswahl:

\begin{itemize}
\item \textbf{Servereigenschaften}

\begin{itemize}
\item \textbf{WMS Version}      - Die WMS-Version, die vom Server unterstützt
								  wird.

\item \textbf{Bildformate}    - Eine Liste der MIME-Typen mit denen der Server
								antworten kann. QGIS unterstützt jedes
								Format, welches die darunterliegende
								Bibliothek QT unterstützt, mindestens aber 
                                \texttt{image/png} und \texttt{image/jpeg}.

\item \textbf{Abfrageformate} - Eine Liste der MIME-Typen mit denen der Server
								auf Pixel-Abfragen antworten kann.
								Derzeit wird von QGIS nur der Typ
                                \texttt{text-plain} unterstützt.

\end{itemize}

\item \textbf{Ebeneneigenschaften}

\begin{itemize}
\item \textbf{ausgewählt}         - Gibt an, ob diese Ebene während des
									Hinzufügens des Server ausgewählt war.
\item \textbf{sichtbar}          - Gibt an, ob die Ebene in der Legende
								  angezeigt wird oder nicht. (noch nicht 
								  verwendet in der aktuellen Version von
								  QGIS).
\item \textbf{Kann abfragen}     - Gibt an, ob die Ebene auf Abfragen
								   Ergebnisse zurückgibt. 

\item \textbf{Kann Transparenz} - Gibt an, ob die Ebene transparent
									gezeichnet werden kann. Diese Version 
									verwendet ein hardcodiertes \textsl{Ja},
									sofern die Bildkodierung Transparenz bietet.
% BM: doesn't seem to work?
%                                    (see Section
%                                    \ref{ogc-wms-transparency}
%                                    ).
                                    

\item \textbf{Kann reingezoomt werden}      - Gibt an, ob diese Ebene gezoomt
									werden kann. Diese Version von QGIS 
									verwendet standardmäßig \textsl{Ja}. Daher 
									kann es sein, dass einige Layer komisch 
									aussehen, die diese Funktion nicht unterstützen.

\item \textbf{Kaskadierend}    - WMS-Server könnes als Proxy zwischen anderen
								WMS-Servern agieren, um Rasterdaten für eine 
								Ebene anzufordern. Dieser Eintrag gibt an, 
								wieviele WMS-Server angefragt werden müssen, um die 
								Daten zu bekommen.

\item \textbf{Fixierte Höhe}     - Gibt an, ob die Ebene eine feste
									Pixeldimension hat. Diese Version von QGIS 
									nimmt an, dass alle WMS-Ebenen diesen Wert 
									nicht gesetzt haben. Daher kann es sein, dass 
									einige Layer komisch aussehen, die diese Funktion
									nicht unterstützen.

\item \textbf{WGS 84 Boundingbox} - Gibt die Boundingbox einer Ebene in
									WGS84-Koordinaten an.
									Einige WMS-Server setzen diese Werte nicht
									korrekt (z.B. stehen darin manchmal
									UTM-Koordinaten), sodass bei solchen
									Ebenen in QGIS der Eindruck entsteht, sehr weit
									herausgezoomt zu sein.
									Der Webmaster des WMS-Servers sollte dann auf
									dieses Problem aufmerksam gemacht werden.
									Das WMS XML-Element ist \texttt{LatLonBoundingBox},
									\texttt{EX\_GeographicBoundingBox} oder
									die CRS:84 \texttt{BoundingBox}.

\item \textbf{verfügbare Koordinatensysteme} - Die Projektionen, in denen diese Ebene
									dargestellt werden kann. Diese sind dem 
									Capabilities-Dokument des Servers entnommen.

\item \textbf{verfügbare Stile} - Die Bildstile, in denen diese Ebene
dargestellt werden kann.

\end{itemize}

\end{itemize}


\subsubsection{Einschränkungen dieses WMS-Klients}\label{sec:ogc-wms-limits}\index{WMS!client!limits}

Nicht alle spezifizierten und möglichen WMS-Klientfunktionalitäten wurden in
diese Version von QGIS implementiert. Einige nennenswerte Ausnahmen seien kurz
erläutert:

\minisec{Ändern der WMS-Ebeneneigenschaften}
\index{WMS!layer settings!editing}

Wenn die Ebene über den Knopf \textsl{WMS-Ebene hinzufügen} hinzugefügt wurde,
besteht im Nachhinein keine Möglichkeit, diese nocheinmal zu ändern.

Als Workaround sollte die Ebene komplett gelöscht und mit den gewünschten
Einstellungen erneut vom Server geladen werden.

\minisec{WMS-Server, die Authentifizierung benötigen}
\index{WMS!remote server!authentication}

Derzeit sind nur öffentlich zugängliche WMS-Server nutzbar.
Es besteht noch keine Möglichkeit, eine Nutzer-Passwort-Kombination
einzugeben.


% FIXME: No provider yet
%\subsection{WFS}
</pre></body></html>