% vim: set textwidth=78 autoindent:

\subsection{Interpolationsplugin}\index{Plugins!Interpolation}

% when the revision of a section has been finalized, 
% comment out the following line:
%\updatedisclaimer

Das Plugin \toolbtntwo{interpolation}{Interpolation} erlaubt es, ein TIN
(Triangulated Irregular Network) oder eine IDW (Inverse Distance Weighted)
Interpolation aus Vektorpunkten zu berechnen. Die Anwendung ist sehr einfach,
wie in Abbildung~\ref{fig:interpolation_dialog} zu sehen.

\begin{itemize}
\item \textbf{Eingabevektor}: Wählen Sie einen in QGIS geladenen Vektor
Punktlayer.
\item \textbf{Interpolationsattribut}: Wählen Sie die Attributspalte mit den
Werten für die Berechnung oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen
\checkbox{Z-Koordinate für Interpolation verwenden}.
\item \textbf{Interpolationsmethode}: Wählen Sie als Interpolationsmethode
\selectstring{Unregelmäßiges Dreiecksnetz (TIN)}{} oder \selectstring{Inverse
Distanzgewichtung (IDW)}{}.
\item \textbf{Spalten- und Zeilenanzahl}: Definieren Sie über die Spalten-
und Zeilenanzahl die Auflösung der Ausgabekarte.
\item \textbf{Ausgabedatei}: Legen Sie einen Namen für den Ausgabelayer fest.
\end{itemize}

\begin{figure}[ht]
   \begin{center}
   \caption{Dialog Interpolationsplugin \nixcaption}\label{fig:interpolation_dialog}\smallskip
   \includegraphics[clip=true, width=8cm]{interpolate_dialog}
\end{center}  
\end{figure}

\begin{enumerate}
  \item Starten Sie QGIS und laden Sie die CVS Tabelle \filename{elevp.csv}
mit Höheninformationen aus dem QGIS Beispieldatensatz mit Hilfe des Plugins
'Getrennter Text' aus Kapitel~\ref{label_dltext}. 
  \item Laden Sie das Interpolationsplugin mit dem Plugin Manager (siehe
Kapitel~\ref{sec:load_core_plugin}) und klicken Sie auf das Icon
\toolbtntwo{interpolation}{Interpolation} in der Werkzeugleiste, um den
Dialog zu starten.
  \item Wählen Sie den Layer \selectstring{elevp}{} als Eingabevektorlayer und
Spalte \filename{ELEV} als Interpolationsattribut.
  \item Wählen Sie \selectstring{Unregelmäßiges Dreiecksnetz (TIN)}{} als
Interpolationsmethode, definieren Sie als Spaltenanzahl 3663 und als
Zeilenanzahl 1964 (dies entspricht einer 1000 Meter Pixelauflösung). Als
Ausgabedatei geben Sie \filename{elevation\_tin} an.
  \item Klicken Sie \button{Ok}.
  \item Doppelklicken Sie auf die Ergebniskarte \filename{elevation\_tin} in
der Legende, um den Dialog \dialog{Rasterlayereigenschaften} zu öffnen und
wählen Sie im Reiter \tab{Darstellung} die Farbabbildung
\selectstring{Pseudofarben}{}. Oder Sie definieren eine neue Farbtabelle, wie
in Kapitel~\ref{label_rasterprop} beschrieben.
\end{enumerate}

In Abbildung~\ref{fig:interpolation_idw} sehen das Ergebnis einer
IDW-Interpolation mit einer Pixelauflösung von 10 km und der Farbabbildung
Pseudofarben. Die Interpolation benötigt einige Zeit, obwohl die Daten nur
den nördlichen Teil von Alaska abdecken.

\begin{figure}[ht]
   \begin{center}
   \caption{Interpolation von Höhenpunkten mit der IDW-Methode \nixcaption}\label{fig:interpolation_idw}\smallskip
   \includegraphics[clip=true, width=0.8\textwidth]{interpolate_idw}
\end{center}  
\end{figure}

\newpage

