% vim:autoindent:set textwidth=78:

\section{Der erste Einstieg}\label{label_getstarted}

% when the revision of a section has been finalized, 
% comment out the following line:
% \updatedisclaimer

Dieses Kapitel gibt eine kurze Einführung in die Installation von QGIS,
verweist auf Alaska-Beispieldaten von der QGIS Webseite und zeigt anhand
eines einfachen Beispiels, wie einfach es ist, Raster- und Vektordaten in
QGIS zu visualisieren.   

\subsection{Installation}\label{label_installation}
\index{Installation}

Die Installation von QGIS ist sehr einfach. Standard Installationspakete gibt
es für MS Windows und Mac OS X. Für viele GNU/Linux Betriebssysteme stehen
Binärpakete (.rpm und .deb) oder entsprechende Software Repositories zur
Verfügung, die man im Installationsmanager des jeweiligen Betriebsystems
eintragen kann. Aktuelle Informationen zu den Binärpaketen finden sich auf
der QGIS Webseite unter \url{http://qgis.osgeo.org/download/}.

%%FIXME
%commented for Benutzerhandbuch
%Wenn Sie QGIS aus dem Quellcode kompilieren wollen, finden Sie die
%entsprechende Dokumentation in Appendix \ref{sec:install_windows} für MS
%Windows \win, Appendix \ref{sec:install_macosx} für Mac OSX \osx und
%Appendix \ref{sec:install_linux} für GNU/Linux \nix. Die
%Installationsanweisungen sind ausserdem im QGIS-Quellcode enthalten und über
%die QGIS Webseiten unter \url{http://qgis.osgeo.org} verlinkt.

\subsection{Beispieldaten}\label{label_sampledata}
\index{Daten!Beispieldaten} 

Die Dokumentation zeigt eine Reihe von Beispielen, die auf den Geodaten des
QGIS Beispieldatensatzes basieren. 

\win Während der Installation unter Windows gibt es die Option, den QGIS
Beispieldatensatz mit herunterzuladen. Wenn die Option ausgewählt wurde,
werden die Daten nach \filename{Eigene Dateien} in einen Ordner \filename{GIS
Database} heruntergeladen. Mit dem Windows Explorer können Sie die Daten bei
Bedarf nachträglich in ein anderes Verzeichnis verschieben. Wenn Sie die
Option bei der Installation nicht ausgewählt haben, können Sie
\begin{itemize}
\item bereits auf Ihrem Rechner vorhandene GIS Daten verwenden;
\item den QGIS Beispieldatensatz nachträglich von der QGIS Webseite
\url{http://qgis.osgeo.org/download} herunterladen; oder
\item QGIS deinstallieren, wieder neu installieren und dabei die
entsprechende Option auswählen.
\end{itemize}

\nix \osx Für GNU/Linux und Mac OSX wird momentan noch kein fertiges
Installationspaket für den Beispieldatensatz als rpm, deb or dmg
bereitgestellt. Sie müssen daher die Datei \filename{qgis\_sample\_data} als
ZIP- oder TAR-Archiv von der URL \url{http://download.osgeo.org/qgis/data/}
herunterladen und auf Ihrem Rechner entpacken. 

Der QGIS Beispieldatensatz enthält Geodaten von Alaska und deckt sämtliche
Übungen und Screenshots dieser Dokumentation ab, inklusive einer kleinen
GRASS GIS Datenbank. Das Koordinatenbezugssystem ist Albers Equal Area mit
der Maßeinheit 'feet' (EPSG-Code 2964).

\begin{verbatim}
PROJCS["Albers Equal Area",
    GEOGCS["NAD27",
        DATUM["North_American_Datum_1927",
            SPHEROID["Clarke 1866",6378206.4,294.978698213898,
                AUTHORITY["EPSG","7008"]],
            TOWGS84[-3,142,183,0,0,0,0],
            AUTHORITY["EPSG","6267"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9108"]],
        AUTHORITY["EPSG","4267"]],
    PROJECTION["Albers_Conic_Equal_Area"],
    PARAMETER["standard_parallel_1",55],
    PARAMETER["standard_parallel_2",65],
    PARAMETER["latitude_of_center",50],
    PARAMETER["longitude_of_center",-154],
    PARAMETER["false_easting",0],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["us_survey_feet",0.3048006096012192]]
\end{verbatim}

Wenn Sie QGIS überwiegend als grafische Benutzeroberfläche für GRASS GIS
verwenden möchten, finden Sie weitere GRASS GIS Beispiel-Locations (z.B.:
Spearfish oder South Dakota) auf der offiziellen GRASS Website unter
\url{http://grass.osgeo.org/download/data.php}.

\subsection{Ein erstes Übungsbeispiel}\label{samplesession}

Nachdem Sie QGIS installiert und den Beispieldatensatz heruntergeladen und
entpackt haben, beginnen wir mit einem einfachen und kurzen Beispiel. Ziel
ist es, einen Raster- und einen Vektorlayer zu laden und wir verwenden dazu
den Rasterlayer \filename{qgis\_sample\_data/raster/landcover.img} und den
Vektorlayer \filename{qgis\_sample\_data/gml/lakes.gml} aus dem QGIS
Beispieldatensatz.

\minisec{QGIS starten}

\begin{itemize}
\item \nix{Starten Sie QGIS, indem Sie \usertext{qgis} in die Kommandozeile
tippen und \keystroke{Return} drücken.}
\item \win{Starten Sie QGIS über das Start Menü, das QGIS Desktop Icon oder
durch doppelklicken auf eine evtl. bereits vorhandene QGIS Projektdatei.}
\item \osx{Doppelklicken Sie auf das QGIS Icon in Ihrem Programmordner.}
\end{itemize} 

\minisec{Laden eines Raster- und Vektorlayers aus dem Beispieldatensatz}

\begin{enumerate}
\item Drücken Sie auf den \toolbtntwo{mActionAddRasterLayer}{Rasterlayer
hinzufügen} Knopf.
\item Browsen Sie zum Ordner \filename{qgis\_sample\_data/raster/}, wählen
Sie die ERDAS Img Datei \filename{landcover.img} und klicken dann auf
\button{Öffnen}.
\item Nun drücken Sie auf den \toolbtntwo{mActionAddOgrLayer}{Vektorlayer
hinzufügen} Knopf.
\item Browsen Sie zum Ordner \filename{qgis\_sample\_data/gml/}, wählen Sie
die GML Datei \filename{lakes.gml} aus und klicken auf \button{Öffnen}.
\item Zoomen Sie in einen Bereich in dem sich ein paar Seen befinden.
\item Doppelklicken Sie auf \filename{lakes} in der Legende. Der Dialog
\dialog{Layereigenschaften} öffnet sich.
\item Klicken Sie auf den \tab{Darstellung} Reiter und wählen Sie die Farbe
Blau als Füllfarbe.
\item Wählen Sie den \tab{Beschriftungen} Reiter und aktivieren Sie
\checkbox{Zeige Beschriftungen an}.
\item Drücken Sie nun auf \button{Anwenden}.
\end{enumerate} 

\begin{figure}[ht]
   \begin{center}
   \caption{Eine einfache QGIS Beispielübung \nixcaption}\label{fig:simple_session}\smallskip
   \includegraphics[clip=true, width=11cm]{simple_session}
\end{center}  
\end{figure}

Sie sehen, wie einfach es ist, Raster- und Vektorlayer in QGIS zu
visualisieren. Gehen Sie nun weiter zu den folgenden Kapiteln, um mehr über
die vorhandenen Funktionalitäten, Einstellungsmöglichkeiten und ihre
Benutzung zu erfahren. 
